КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

НОМИНАЦИИ

«ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК»

*(Теоретическая часть)*

2023 год

**Тестовое задание:**

**1. Какое название имеет кладка, в которой шов заполнен раствором полностью?**

1. под расшивку.

2. в подрезку.

**2. Какая система кладки лучше сопротивляется возникновению трещин от осадки здания?**

1. многорядная.

2. однорядная.

3. трехрядная.

**3. Сколько ложковых рядов из одинарного кирпича допускается укладывать на один тычковый ряд в многорядной системе перевязки?**

1.один.

2. два.

3. пять.

**4. Как выверяют правильность установки порядовок?**

1. по уровню и нивелиру.

2. обвесом.

3. рулеткой.

**5. Как раскладывают кирпич при кладке ложковых рядов?**

1. их укладывают параллельно стене.

2. их укладывают под небольшим углом к стене.

3. их укладывают перпендикулярно к оси стены.

**6. Где расстилают раствор при кладке наружной версты стены толщиной в два кирпича?**

1. на внутренней половине стены.

2. на наружной половине стены.

3. на средней части стены.

**7. Как должен быть направлен удар при рубке кирпича на две короткие половинке?**

1. перпендикулярно ложку.

2. перпендикулярно тычку.

3. перпендикулярно постели.

**8. Какой инструмент используют при простой теске кирпича?**

1. кельму.

2. молоток – кирочку.

3. растворную лопату.

**9. Назовите ширину грядки раствора, расстилаемого для ложкового верстового ряда.**

1. 50 – 80 мм.

2. 80 - 100 мм.

3. 100 - 120 мм.

**10. Назовите ширину грядки раствора, расстилаемого для тычкового верстового ряда.**

1.      100 – 120 мм

2.      120 – 150 мм.

3.      200 – 220 мм.

**11. Каким инструментом растирают раствор под ложковые ряды при кладке стен?**

1.      кельмой.

2.      через боковую грань лопаты.

3.      тыльной стороной лопаты.

**12. В каких случаях применяют укладку кирпича «способом в прижим»?**

1.      при кладке стен из кирпича на жестком растворе.

2.      при кладке простенков на пластичном растворе.

**13. В каких случаях применяют укладку кирпича способом «вприсык с подрезкой»?**

1.      при кладке стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов.

2.      при кладке стен впустошовку.

3.      при укладке кирпича в забудку.

**14. Когда производят расшивку швов?**

1.      до схватывания раствора.

2.      после частичного схватывания раствора.

3.      в конце работы каждой смены.

**15. Какие швы расшивают в начале горизонтальные вертикальные?**

1.      вертикальные.

2.      горизонтальные.

3.      не имеет значения.